Геофизическая Служба РАН 
                              Центральная опытно-методическая экспедиция
                              ОПЕРАТИВНЫЙ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИЙ  КАТАЛОГ N  9/1 
                                     по региону  Северный Кавказ 
                             (Приложение к оперативному сейсмологическому
                                     каталогу   Ц О М Э   ГС РАН)
                                       1-10 сентября 2001 года                       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            Основные параметры гипоцентра                   Статистические          Коды станций
                                                            оценки решения
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   NN  DATE    ORIGIN    LAT  LONG   H   K Nст MAG  DMIN    RMS    ERH    ERZ
      г м д   ч м сек   град  град  км         MPSP  км     сек    км     км 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 20010902 04 50 33.1 42.02 45.88 20  7.9  7 3.5   77     .90   4.61   1.58  BTL TI2 UNC ARK DBC URK ZEI .   
  2 20010902 05 31 21.5 42.07 46.01 10  9.7 16 4.1   70     .93   3.08    .61  BTL GNB UNC ARK TI2 DLM DBC BUJ 
                                                                               URK SGK AHT MAK ZEI DRN PYA GOF 
  3 20010904 07 09 15.4 43.32 41.64  0  8.9  6 3.5   95     .86   6.91    .81  Sha Kis PYA Nag Kub ZEI .       
  4 20010905 04 59  6.7 44.01 42.81 14  9.4 10 4.2   10     .32    .95    .43  KZ2 KZ0 Kis PYA Sha Nag Kub GOF 
                                                                               ZEI SOC .                       
            Землетрясение ощущалось в Пятигорске силой 3 балла
  5 20010905 22 41 15.7 42.13 45.93  9  9.5 17 4.1   78     .95   3.09    .46  XNZ GNB UNC TI2 DBC URK SGK MAK 
                                                                               AHT ZEI DRN KUB PYA SHA KIS KIV 
                                                                               NAG .                           
  6 20010906 10 49 49.5 41.93 46.07 10  8.8 12 4.0   82     .93   5.09    .73  BTL XNZ KUM GNB ARK TI2 KRN URK 
                                                                               AHT MAK KSM ZEI .               
  7 20010906 21 56  6.5 42.65 48.16  1  9.0 14 4.1   63     .95   5.68    .77  MAK URK DRN ARK GNB KRN KSM XNZ 
                                                                               AHT BTL TI2 SHA KIV GOF .       
  8 20010907 15 12  7.5 42.86 44.81  2  8.9  6 2.9   75     .58   3.54    .71  ZEI BTL TI2 XNZ KRN KUM .       
  9 20010908 13 26  4.1 42.39 44.11  8  8.4  6 3.9   47     .95  20.90   1.02  ZEI TI2 KUB SHA KIS NAG .       
 10 20010910 05 48 22.5 41.88 46.56 19  8.5  6 3.7   53     .80   6.29    .90  KUM GNB XNZ URK TI2 ZEI .       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИМЕЧАНИЕ: GUM KIV KI0 Kis KUB SHA NAG KZ0 KZ2- станции  КМВ полигона.
             ARK DBC KRN UNC BTL XNZ KUM DRN KSM MNS GNB BUJ SGK URK - станции Дагестанской ОМСП ГС РАН 
             TI2  - станция Единой национальной службы сейсмической защиты при Институте геофизики им. М.З. Нодиа АН Грузии
             ARD - станции Геофизического центра экспериментальной диагностики Владикавказского  Научного центра РАН и Правительства РСО-А
  DATE   - дата ( год, месяц, день),  ORIGIN - время возникновения землетрясения ( час,мин,сек - по  Гринвичу )
  LAT    - северная  широта  в градусах,  LONG   - восточная долгота в градусах
  H      - глубина в км,  K      - энергетический класс,  Nст    - число станций, участвующих в определении гипоцентра
  MPSP   - магнитуда MPSP,  DMIN   - минимальное эпицентральное расстояние в км
  RMS    - стандартная ошибка времени возникновения землетрясения в сек
  ERH    - стандартная ошибка эпицентра в км,  ERZ    - стандартная ошибка глубины в км
                                  Ответственный за обработку   Габсатарова И.П.,составитель   Селиванова